Inhalt

[DeviceParamter 1](#_Toc504828637)

[Channels 1](#_Toc504828638)

## DeviceParamter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Parameter | Typ | Beispiel | Beschreibung |
| deviceID | String | 09aaff98@cul.hmc |  |
| devicetype | String | fs20 |  |
| package: | String | hmc.devices |  |
| name: | String |  |  |
| devicegroupe | List |  |  |
| lastchange | int |  |  |
| create | int |  |  |
| lastupdate | int |  |  |
| gateway | String |  |  |
| enable | bool | true | Ist das Device aktive oder nicht |
| program | dictionary | Events | Enthält die zugeordneten Programme nach Events Devices (siehe Events) |
| channels: | dictionary | {  temperature:{},  humity:{}  } | Enthält die Channels des Devices (siehe Channel) |

## Channels

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| value |  |  |  |
| name |  |  |  |
| devicegroupe |  |  |  |
| lastchange |  |  |  |
| create |  |  |  |
| lastupdate |  |  |  |
| gateway |  |  |  |
| enable:True |  |  |  |
| program |  |  |  |